{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,2],[1,3,1,10],[17,0,17,10],[18,0,18,10],[19,0,19,10],[20,0,20,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["物资品牌确认清单"]
["需求描述",null,null,"供应商提报描述"]
["序号","物资说明","单位","品牌型号1","参数1","质保期1","品牌型号2","参数2","质保期2","......","备注"]
[1,"密封胶[硬化型丙酮绝缘密封胶，灰色，300ml/瓶]","瓶"]
[2,"密封胶[中性硅酮密封胶，在-40°C的低温和+150°C的高温范围内，仍保持弹性状，软包装，590ml/支]","支"]
[3,"瞬干胶[粘结金属、塑料、橡胶，能填充0.1mm间隙，耐120°C高温，耐震，500g/支]","支"]
[4,"乳胶漆[水乳型;ICI内墙乳胶漆，5L/桶]","桶"]
[5,"防水涂料[JS-II型;灰色，聚合物水泥防水涂料，耗漆量5㎡/kg，固体含量70%，25kg/桶]","桶"]
[6,"自动喷漆[用于设备喷涂，黑色，400ml/罐]","罐"]
[7,"透明耐磨绝缘凝胶[用于不锈钢体绝缘，AB漆配比12：1，厂家提供施工技术支持]","kg"]
[8,"环氧地坪漆[通用类;油性漆;带一组固化剂，灰色薄涂型地坪漆，18kg/桶]","桶"]
[9,"环氧地坪漆[通用类;油性漆;带一组固化剂，绿色薄涂型地坪漆，18kg/桶]","桶"]
[10,"改性环氧树脂[通用类;10kg/桶]","桶"]
[11,"自动喷漆[用于设备喷涂，银粉色，400ml/罐]","罐"]
[12,"自动喷漆[用于设备喷涂，白色，400ml/罐]","罐"]
[13,"自动喷漆[用于设备喷涂，红色，400ml/罐]","罐"]
[14,"自动喷漆[用于设备喷涂，黄色，400ml/罐]","罐"]
["    单位名称（加盖公章）："]
["    联系人："]
["    联系方式："]
["备注：提报品牌型号多于2种的，可在“供应商提报描述”中增加相应描述列。如提报物资于需求描述有差异（含包装量差异），请在备注中进行相应说明。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}